**//SKETCH FOR LED\_CHASER//**

void setup()

{

for(int i=10;i<=13;i++)

{

pinMode(i, OUTPUT);

}

}

void loop()

for(int i=10;i<14;i++)

{

digitalWrite(i, HIGH);

int j=i+1;

if(j>13)

{

j=10;

}

digitalWrite(j,HIGH);

delay(500);

digitalWrite(i,LOW);

}

}